# Guide de lubrification

Marque | Utilisation universelle, roulements et engrenages*
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | OBEEn UF 1
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222 NLG 2
Klüber Lub. | Klübersynth UH 1 14-151
Texaco | Multifak EP2
Molykote | BR2 Plus

* Ne convient pas pour les renvois d'angle.

Marque | Engrenages angulaires
--- | ---
Molykote | Longterm 2 Plus