# 기본 구성품 및 기능

본 제품, 부착물 및 부속품은 드릴링, 리밍 및 카운터싱킹에 사용하도록 되어 있습니다.

위치 | 구성품 | 기능
--- | --- | ---
1 | 척 가드 | 편한 그립을 유지할 때 정확도가 확보됩니다.
2 | 척 | 드릴 비트(커터)를 제자리에 넣습니다.
3 | 스페이서 링 | 척 해체에 사용합니다.
4 | 기어 유닛 | 에어 모터에서 토크 기어를 높입니다.
5 | 트리거 | 느린 시작 기능으로 드릴을 시작합니다.
6 | 윤활이 필요 없는 공기 에어 모터 | 보다 깨끗한 작업 환경을 제공합니다.
7 | 핸들 | 편한 고무 그립을 제공합니다.
8 | 인입구 어댑터 | 드릴을 에어 준비 장치(가압 공기)로 연결합니다.
9 | 조절식 배기 | 작업자로부터 찬 공기를 멀리 유도합니다.