# Montaje del anillo espaciador en el portabrocas

1. Acople la empuñadura de la herramienta a un banco de trabajo.

2. Desatornille el portabrocas y la unidad de engranajes.

3. Coloque el portabrocas y la unidad de engranajes en el casquillo. Acople el casquillo a un banco de trabajo.

4. Retire el portabrocas con una llave para portabrocas.

5. Monte el anillo espaciador en la unidad de engranajes.

6. Monte el portabrocas y apriételo con una llave para portabrocas.