# Konfigurácia dátumu a času

Dátum a čas musí byť nastavený, aby mali udalosti a výsledky správne časové označenie o tom, kedy sa udiali.

Čas sa vyberá z jedného z troch dostupných zdrojov:

- Manuálne nastavenie

- NTP

- ToolsNet

Keď je zdroj nastavený na Manuál, dátum, čas a časová zóna sa nastavujú manuálne.

Keď je zdroj nastavený na NTP, dátum a čas sa načítajú zo servera NTP, ktorý je definovaný v GUI.

Keď je zdroj nastavený na ToolsNet, dátum a čas sa načítajú zo servera ToolsNet.

Parametre na nastavenie dátumu a času
Pole | Popis
--- | ---
Zdroj | Zdroj, z ktorého sa načíta údaj o dátume čase.
Dátum (RRRRMMDD) | Dátum sa zadáva manuálne, ak je zdroj nastavený na manuál.
Čas (hhmmss) | Čas sa zadáva manuálne, ak je zdroj nastavený na manuál.
Časové pásmo | Časové pásmo, buď lokalita alebo štandardné časové pásmo, ako napríklad ETC/UTC (koordinovaný svetový čas)
Server NTP | IP adresa servera NTP poskytuje dátum a čas pre ovládač.