# CL - Lösen der Kupplung

Werkzeuge
BCV BCP

Diese Stufe betreibt das Werkzeug mit der eingestellten Drehzahl in umgekehrter Drehrichtung, bis der Startknopf losgelassen wird.

Ein Löseprogramm, das die Kupplungsstufe verwendet, kann keiner anderen Stufe zugewiesen werden.

Dieser Schritt gilt nur für die Kupplungswerkzeuge BCV-RE und BCP-RE.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Endwert | Legt die Drehzahl des Programms fest [rpm]