# ステップモニター

締め付けステップ、モニター、および制限を使用できるかどうかは、コントローラにインストールされているライセンスによって異なります。

ステップモニターは、角度制限やトルクなど、指定に従って締め付けが達成したことを検証する際に使用されます。各ステップには必須ステップモニターとオプションのステップモニターがあります。必須のモニターは、新しいステップをマルチステッププログラムにドラッグするときに含まれます。オプションのモニターは柔軟に設定でき、必要に応じてマルチステッププログラムに配置できます。各ステップには、それぞれ最大 8 つのモニターを設けることができます。

次のモニターは、マルチステップ締め付けプログラムに追加されているすべてのステップに自動的に追加されています。

デフォルトのステップモニター
ステップモニター | 適用可能なステップ
--- | ---
角度 | すべて
ピークトルク | すべて

各システムタイプに対して使用可能なツール
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync / Power Focus 8 StepSync | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus CONNECT |  |  |

ステップモニター
ツール
検索