# Exportation de données à partir de l'interface utilisateur mobile

Pour exporter des données à partir de l'interface mobile, procéder comme suit :

1. Accéder à l’onglet Coffret.

2. Dans le menu Export, appuyer sur l’icône Ellipse (...).

3. Sélectionner une option :

   - Toutes les informations du coffret

   - Paramètres et configurations

   - Journaux des outils connectés

   - Résultats

4. Appuyer sur Vers périphérique pour télécharger les données sélectionnées sur l'appareil mobile.

5. Appuyer sur Vers USB pour télécharger les données sélectionnées sur un périphérique de stockage USB correctement formaté, connecté au port USB sur la partie avant du coffret.

Toutes les informations du coffret et Paramètres et configurations n’incluent aucune information sur les outils connectés.

Paramètres et configurations n’exporte que les paramètres.L’exécution de cette fonction prend donc moins de temps.

Pour les outils STB, SRB et TBP, il n’est possible d'exporter que des journaux.

Lorsque l'option Journaux des outils connectés est sélectionnée et qu'aucun outil n'est connecté au coffret, un fichier vide est exporté.

Résultats exporte uniquement les résultats de serrage du coffret.