# 创建来源拧紧

需要通过点击图形用户界面右下角的“应用”按钮来主动应用对任何部分中的拧紧程序所做的更改。或者，可以通过点击同一位置中的“撤消”按钮来撤消更改。

当离开已经进行更改的部分（通过使用“后退”、“主页”或“结果”按钮）时，将弹出一个警告窗口，在这里可以应用或撤消更改。如果不应用或撤消更改，用户将无法继续。

1. 进入 Sources（来源）菜单，然后在左侧导航中选择 Tightening（拧紧）。

2. 单击工作区右上部的加号（+）图标。

3. 给“来源拧紧”命名并选择正确的 Selector mode（选择器模式）（无论控制或确认，取决于所需的内容）。

4. 在创建新的来源拧紧时，默认只提供一个可编辑的标识符号。在页面底部，点击 + 图标，添加更多。

5. 给每个项分配一个标识符编号。

   如果使用套筒选择器，标识符编号对应套筒选择器中的位置，标识符编号 1 对应套筒选择器内的套筒编号 1。

6. 单击 Program（程序）并从拧紧程序列表选择，选择与每个标识符编号相关联的拧紧程序。

## 最大连续异常次数

可以设置每次“来源拧紧”或“来源拧紧”中包含的每个单独程序的最大连续异常次数。

设置每次“来源拧紧”的最大连续异常次数

1. 将每个程序的最大连续异常次数设为否

2. 设置最大连续异常次数字段中的值。

设置每个程序的最大连续异常次数

1. 将每个程序的最大连续异常次数设为是

2. 对于标识符选择器配置部分中的每个程序，请设置最大异常次数一列中的值。