# Mettre à jour le logiciel du coffret via USB

1. Connecter la clé USB au coffret : l'assistant d'installation démarre automatiquement.

   Si plusieurs versions logicielles sont disponibles sur la clé USB à mémoire flash, une liste des différents fichiers de mise à niveau logicielle s'affiche.

2. Sélectionner le fichier de mise à niveau logicielle à installer et suivre les instructions pour terminer l'installation.

   La clé USB à mémoire flash doit disposer d'une partition et doit être formatée pour Linux. Les formats possibles sont par exemple FAT ou NTFS.

   Ne pas retirer l’appareil USB ou déconnecter l’IAM jusqu'à ce que la mise à niveau soit terminée.