# Trabajar con la pestaña Tarea

Los parámetros se configuran en el menú Tarea. Una tarea ejecuta un programa de apriete y se puede monitorizar desde la interfaz gráfica móvil. Los resultados de la tarea se presentan en el menú Resultados.

Para crear un programa de apriete, cree una tarea y seleccione una estrategia, Apretar hasta par o Apretar hasta par más ángulo.

Es necesario configurar los parámetros para que los programas de apriete PFXC realicen un apriete. Es obligatorio introducir un valor para Par objetivo, así como para Ángulo objetivo si se selecciona Apretar hasta par más ángulo. Otros ajustes son opcionales, como Nombre de programa, Par de pico y Ángulo. Estos ajustes se utilizan para monitorizar el apriete según progresa añadiendo límites dentro de los cuales se tiene que mantener el par o el ángulo en el que la tuerca gira.

Puede ejecutar dos tipos de programas de apriete desde la interfaz gráfica móvil, Apretar hasta par y Apretar hasta par más ángulo.

Los programas Multistep y otros tipos de programas de apriete están disponibles en la interfaz gráfica web, y no se deben asignar a la Estación virtual 1 para evitar mostrar resultados incorrectos.

En esta sección

- Crear programas de apriete fuente
- Editar programas de apriete fuente
- Eliminar programas de apriete fuente