# Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar

När användaren importerar styrenhetens konfiguration och inställningar ersätts befintliga konfigurationer och inställningar av de importerade motsvarigheterna.

Följande konfigurationer importeras inte eller avmarkeras:

- Styrenhetens nätverksinställningar importeras inte

- Resultat och händelser importeras inte

- Licenstilldelning importeras inte

- Den tilldelade uppgiften i Virtuell station/Virtuella stationer avmarkeras

- "jsonConfigurations.zip" (Program för flerstegsåtdragning och lossning) importeras inte

- "licenseInformation.zip" (Licensinformation och systeminformation) importeras inte

## Så importerar du styrenhetens konfigurationer och inställningar

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Import väljer du Importera.

   Popupfönstret Information bekräftar att alla inställningsprogram, batchinformation, tillbehör och styrenhet ersätts med inställningarna i den importerade filen.
   Däremot importeras inte inställningar för nätverk, resultat och händelser.

   Välj Fortsätt.

3. I popup-fönstret Import går du till Välj fil. Välj sedan den fil som ska importeras till styrenheten.

   Vid slutet av importprocessen startar styrenheten om automatiskt.

   Om importprocessen avbryts innan den har startat, eller om filen försvinner, informeras användaren och styrenheten måste startas om (för att säkerställa att den har giltig status).
   Om importprocessen avbryts men filen existerar och inte är korrupt kan importen slutföras.