# Inštalácia licencií na ovládači

Dodávame, že počet zdrojov licencií je obmedzený na 1 server licencie (TT2) a 9 FMS prenosných (dongle) súčasne. Licencie sa inštalujú buď prostredníctvom servera (ToolsTalk 2) alebo FMS Portable. Po dosiahnutí limitu zdrojov licencií treba z ovládača odstrániť všetky licencie z jedného zdroja, aby sa dali pridať licencie z iného zdroja.

Pred inštaláciou licencií prostredníctvom servera (ToolsTalk 2) sa uistite, že čas ovládača je synchronizovaný s časom servera.

## Inštalácia zo servera

Distribúcia licencií na serveroch sa vykonáva prostredníctvom aplikácie ToolsTalk 2. Pokyny na inštaláciu licencií nájdete v príručke používateľa ToolsTalk 2.

Na inštaláciu licencie pomocou aplikácie ToolsTalk 2 je potrebné nakonfigurovať správny licenčný server:

1. Vyberte menu Nastavenia a vyberte kartu Serverové pripojenia.

2. V poli Správca licencií Atlas Copco nastavte prepínač na hodnotu Zap.

3. Zadajte správnu adresu IP Hostiteľa servera (obvykle tá istá ako adresa IP aplikácie ToolsTalk 2).

4. Vyberte možnosť Použiť.

## Inštalácia z prenosného FMS (USB)

Systém riadenia funkčnosti (FMS) používa špeciálne zariadenie USB na presun funkčnosti z a do ovládača. USB flash disk obsahuje obidve oblasti univerzálnej pamäte a dôveryhodnú úložnú oblasť, ktorá je prístupná len v manažérovi licencií v ovládači. Zo zakúpených funkčných prvkov sa dajú stiahnuť z univerzálnej oblasti Atlas Copco. Pri prvom vložení zariadenia USB do ovládača s manažérom licencií sa súbor odkryje a dekóduje a funkčné prvky sa prenesú do dôveryhodnej oblasti úložiska, ktorá je prístupná len od Manažéra licencií.

Ak máte jednotku USB s nainštalovanými licenciami, vykonajte tieto kroky na ich inštaláciu na ovládač.

1. Vložte USB do portu USB na ovládači.

   V GUI vyskočí okno Správy licencie USB. V stĺpci Fond je zobrazený celkový počet licencií na ovládači zo všetkých zdrojov. V stĺpci Dostupné na FMS P sú zobrazené licencie dostupné na tomto dongli a v stĺpci Z tohto FMS P je zobrazený počet licencií, ktoré boli presunuté do tohto ovládača z tohto konkrétneho FMS P.

2. Na inštaláciu licencie na ovládač vyberte šípku vedľa licencie smerujúcu doľava.

   Číslo v stĺpci Dostupné sa zníži o 1 číslo v stĺpciNepoužívané sa zvýši o 1.

Používateľovi sa zobrazia činnosti ovládača, keď sa spustí prenos licencie a aj po jeho dokončení.

## Automatické pridelenie licencie

Licencia riadenia procesu sa automaticky priradí prvej vytvorenej virtuálnej stanici. Licencia sa priradí, ak je k dispozícii na ovládači a virtuálnej stanici nie priradená žiadna iná licencia. K automatickému prideleniu licencie dochádza počas spustenia ovládača.

## Synchronizácia licencií

Existujúce licencie sa kontrolujú s licenciami na serveri každú hodinu. Ak do 14 dní nebude žiadna odozva zo servera licencií, dotknuté licencie budú zrušené. Používateľ bude upozornený na čas skončenia platnosti licencií. 7 dní pred ukončením platnosti licencie bude používať upozorňovaný každé dve hodiny. V prípade neobnovenia platnosť licencií vyprší a dotknuté funkcie už nebudú dostupné.

Relevantné informácie

- Odstránenie licencií z ovládača
- Zdroje licencií