# Valt åtdragningsprogram – 69

Verkligt ID för ett valt åtdragningsprogram; 0 om inget åtdragningsprogram valts.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PSET_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT