# Exportera data från mobil-GUI

För att exportera data från mobilgränssnittet gör du följande:

1. Gå till fliken Styrenhet.

2. Gå till Export-menyn och tryck på ikonen med tre punkter (...).

3. Välj ett alternativ:

   - All styrningsinformation

   - Inställningar och konfigurationer

   - Loggar från anslutna verktyg

   - Resultat

4. Tryck på Till enhet för att ladda ned valda data till den mobila enheten.

5. Tryck på Till USB för att ladda ned valda data till ett korrekt formaterat USB-minne som är anslutet till USB-porten framtill på styrenheten.

Varken All styrenhetsinformation eller Inställningar och konfigurationer kommer att innehålla information om de anslutna verktygen.

Med Inställningar och konfigurationer exporteras endast inställningarna och det tar mindre tid att utföra.

För STB-, SRB- och TBP-verktyg går det endast att exportera loggar.

Observera att när Loggar från anslutna verktyg väljs och inga verktyg är anslutna till styrenheten, så exporteras en tom fil.

Resultat används endast för att exportera åtdragningsresultat från styrenheten.