# Exportieren von Daten über die Mobilgeräte-GUI

Gehen Sie zum Exportieren von Daten über die Mobilgeräte-GUI wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Registerkarte Steuerung auf.

2. Wählen Sie im Menü Export das Ellipse-Symbol (...).

3. Wählen Sie eine Option:

   - Alle Steuerungsinformationen

   - Einstellungen und Konfigurationen

   - Protokolle angeschlossener Werkzeuge

   - Ergebnisse

4. Wählen Sie An Gerät, um die ausgewählten Daten auf das Mobilgerät herunterzuladen.

5. Wählen Sie An USB, um die ausgewählten Daten auf ein korrekt formatiertes USB-Laufwerk herunterzuladen, das an den USB-Anschluss vorn an der Steuerung angeschlossen ist.

In Alle Steuerungsinformationen und Einstellungen und Konfigurationen sind keine Informationen über die angeschlossenen Werkzeuge enthalten.

Die Option Einstellungen und Konfigurationen exportiert nur die Einstellungen und nimmt weniger Zeit in Anspruch.

Für STB-, SRB- und TBP-Werkzeuge können nur Protokolle exportiert werden.

Wenn Protokolle von verbundenen Werkzeugen ausgewählt wird, aber keine Werkzeuge mit der Steuerung verbunden sind, wird eine leere Datei exportiert.

Ergebnisse exportiert nur Verschraubungsergebnisse von der Steuerung.