# Résultats en direct

L’option Résultats en direct affiche les résultats des différents postes de travail virtuels sur le coffret.

Ce chapitre décrit comment accéder aux résultats de serrage sur l'interface graphique mobile du coffret Power Focus XCPower Focus XC et comment lire les informations présentées dans les différentes vues de résultats.

## Lecture des informations données dans un résultat en direct

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

1 | Nom du poste de travail virtuel
2 | État du résultat. Un serrage OK est coloré en vert. Un serrage en cours est coloré en jaune. Un serrage NOK est coloré en rouge.
3 | Nom du programme de serrage
4 | Message indiquant la raison du résultat NOK
5 | Résultat du couple de serrage
6 | Couple cible
7 | Angle de serrage dépassé
8 | Angle cible

Lorsqu'un serrage est réalisé, les résultats sont stockés sur le coffret. Les résultats peuvent également être envoyés vers un système externe tel que ToolsNet ou exportés pour analyse à l'aide de la fonction d'exportation.

Dans cette section

- Visualiser l’état du protocole