# [タスク] タブの操作

タスクは [タスク] メニューで構成します。タスクは締め付けプログラムを実行し、モバイル GUI から監視できます。タスクの結果は結果メニューに表示されます。

締め付けプログラムを作成するには、タスクを作成し、[トルクに合わせて締め付け] または [トルクと角度に合わせて締め付け] のいずれかの戦略を選択します。

PFXC 締め付けプログラムでは、締め付けを行うためにパラメータを設定する必要があります。[トルクと角度に合わせて締め付け] を選択した場合は、[目標トルク] と [目標角度] の値を必ず入力する必要があります。プログラム名、 ピークトルク、角度など、その他の設定はオプションです。これらの設定は、トルクまたはナットの回転角度が維持されなければならない制限を追加することで、締め付けの進行状況を監視するために使用されます。

モバイル GUI では、トルクに合わせて締め付けと トルクと角度に合わせて締め付けの、2 種類の締付けプログラムを実行できます。

Web GUI では、マルチステッププログラムやその他のタイプの締め付けプログラムを使用できます。結果が誤って表示されないようにするため、仮想ステーション 1 には割り当てないでください。

本セクション内

- ソース締め付けプログラムの作成
- ソース締め付けプログラムの編集
- ソース締め付けプログラムの削除