# Softvér

Čísla verzie dvoch verzií softvéru dostupné v ovládači Power Focus XCPower Focus XC sú na karte Softvér.

Inštalácia druhej verzie softvéru ovládača je užitočné pri vykonávaní aktualizácií viacerých ovládačov. Keď je výroba pripravená na prepnutie na inovovaný softvér, aktivácia novej verzie softvéru sa vykoná lokálne na grafickom rozhraní ovládača, zo vzdialeného počítača s internetovým rozhraním GUI alebo pomocou aplikácie Tools Talk.

Nová softvérová distribúcia môže byť nainštalovaná buď pripojením USB pamäťového disku obsahujúceho softvér do portu USB ovládača, alebo pomocou webového GUI.

Možnosť aktualizácie softvéru je viditeľný len pri prístupe do ovládača GUI z počítača. Keď sa do portu USB vloží veľkokapacitné úložné zariadenie s platnou verziou softvéru, zobrazí sa výzva na aktualizáciu softvéru.

Súbor aktualizácie softvéru sa nesmie rozbaliť a musí byť uložený v priečinku s názvom PFImages v koreňovom adresári na USB kľúči.

Neočakávané zlyhanie počas inovácie softvéru môže mať za následok stratu údajov.
Pred inováciu verzií softvéru sa odporúča urobiť zálohu konfigurácie ovládača exportovaním „Všetky informácie ovládača“.

V tejto sekcii

- Aktualizáciu softvéru ovládača cez USB
- Aktualizácia softvéru ovládača cez webové rozhranie GUI