# Résultat externe

Résultat externe est une stratégie utilisée quand un serrage OK est indiqué par un signal numérique externe (et non par des valeurs de couple ou d’angle mesurées au cours du serrage).

Lorsque le signal est envoyé, la vue des Résultats affichera la valeur du paramètre cible fourni dans le programme de serrage (valeur du couple de serrage spécifié, valeur de l’angle ou chaîne de texte). Ces valeurs (couple et angle) ne représentent pas les valeurs réelles mesurées, mais seulement le texte inséré.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Couple <Couple cible> | Valeur numérique correspondant à la valeur de la consigne de couple que l'on souhaite afficher | 0,00
Angle <Angle cible> | Valeur numérique correspondant à la valeur de consigne d'angle que l'on souhaite afficher | 360°
Texte | Chaîne alphanumérique pour le texte affiché désiré. |

Dans cette section

- Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe avec un outil connecté