# Conexión de una herramienta a una estación virtual

Una estación virtual solo puede tener una herramienta conectada. Solo una de las herramientas conectadas a un controlador puede ser una herramienta con cable. Las estaciones virtuales añadidas pueden conectarse con herramientas inalámbricas sincronizadas con el controlador.

Cada estación virtual necesita tener una configuración de herramienta, además de la herramienta. Las configuraciones de la herramienta se crean en el menú Configuraciones.

1. Vaya al menú Estación virtual y toque la estación virtual a la que desea conectar la herramienta.

2. En la zona Herramienta, toque Elegir herramienta para abrir la lista de herramientas disponibles.

   Si ya se ha elegido una herramienta, toque Cambiar herramienta para abrir una lista de herramientas disponibles para seleccionar.

3. En la lista de herramientas disponibles, toque la herramienta deseada para conectarla a la estación virtual.

   Las herramientas que no están disponibles aparecerán de color gris. Para conectar una herramienta de este tipo, primero deberá desconectarse de su estación virtual.

4. Cuando se conecta una nueva herramienta se añade una configuración de herramienta. Si hay más de una configuración disponible, se muestra una lista de configuraciones de la herramienta.

5. Sustitución de la configuración de la herramienta para la estación virtual:

   - Haga clic en la flecha situada junto al nombre de la configuración actual.

   - Elija otra de las configuraciones de la lista.

   No es posible deseleccionar una configuración, solo seleccionar otra configuración disponible.