# Resultados almacenados

El controlador almacena el resultado de cada apriete o afloje realizado. Power Focus XCPower Focus XC puede almacenar hasta 10 000 resultados.

## Mostrar los resultados almacenados

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Informes. Resultados se selecciona automáticamente en el panel izquierdo.

2. En la ventana Resultados, seleccione Consultar todos los resultados.
   Aparece la lista de resultados con la información siguiente:

   - Fecha: fecha y la hora en la que se realizó el apriete.

   - Estación virtual Estación virtual con la que se ha realizado el apriete.

   - Programa de apriete: La columna del programa de apriete muestra el nombre del programa de apriete de apriete Multistep o el nombre de la secuencia de lotes seguido por el nombre del programa de apriete con la secuencia de lotes.

   - Resultado: Restricción de par/ángulo.

   - Límites: La columna Límites muestra valores únicamente cuando el usuario configura Supervisión de etapa o Restricción de etapa, o Supervisión de programa o Restricciones de programa.

     Supervisiones de etapa, Restricciones de etapa, Supervisiones de programa y Restricciones de programa son aplicables para Par final y Ángulo final.

   - Detalles: Detalles de los resultados de apriete/afloje.

   - Casilla de trayectoria: Si selecciona una casilla de trayectoria, el valor correspondiente aparecerá en la vista de resultado Trayectoria sincronizada.

En la columna Límites, el valor mínimo/máximo puede aparecer en color rojo.
En este caso, el valor en rojo significa que no se ha producido ninguna de las situaciones siguientes:

- El valor medido es inferior al valor mínimo definido en el programa Multistep.

- El valor medido es superior al valor máximo definido en el programa Multistep.

## Mostrar y leer trayectorias de resultado

1. En la vista Inicio, seleccione la pestaña Informes. Resultados se selecciona automáticamente en el panel izquierdo.

2. En la ventana Resultados, seleccione Consultar todos los resultados.
   Aparece la lista de resultados en la ventana Resultados.

3. Seleccione el resultado necesario.
   La trayectoria de apriete aparece en la ventana Vista de resultado de trayectoria.

La ventana Vista de resultados de trayectoria muestra, etapa a etapa, el ciclo del apriete.
Cuando el apriete es NOK, la ventana Vista de resultados de trayectoria muestra el monitor de etapa o la restricción de etapa que lo ha causado.
En el gráfico de la trayectoria, el monitor de etapa o la restricción de etapa que ha causado el apriete NOK en el nivel Etapa aparece en rojo.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

1 | Vista de resultados Gráfico de trayectoria
2 | Vista de resultados Números
3 | Vista de resultados Monitores de etapa
4 | Vista de resultados Informadores

## Vista de resultados - Gráfico de trayectoria

Este apartado muestra el apriete en forma de gráfico.

Utilice las flechas en la esquina superior derecha del gráfico de trayectoria para consultar los diferentes gráficos de trayectoria disponibles para el resultado de apriete seleccionado.
Están disponibles los siguientes gráficos de trayectoria:

- Par/tiempo

- Par/ángulo

- Ángulo/tiempo

- Velocidad/tiempo

- Velocidad/ángulo

- Gradiente/tiempo (cuando se configura el programa de apriete para realizar una trayectoria de gradiente)

- Gradiente/ángulo (cuando se configura el programa de apriete para realizar una trayectoria de gradiente)

- Corriente/tiempo

- Corriente/ángulo

Las líneas de etapa se encuentran sobre el gráfico de trayectoria.

En el gráfico de trayectoria, puede ampliar/reducir, mover la trayectoria y leer los valores del eje x y el eje y en un punto específico.
En la esquina inferior izquierda del gráfico de trayectoria, seleccione el icono (+) para ampliar, el icono (-) para alejar, o el icono cuadrado (□) para restablecer el nivel de ampliación a la vista predeterminada.

## Vista de resultados - Números

Este apartado muestra los resultados en números. También cuenta con información sobre el programa de apriete, la estación virtual, la fecha y hora del apriete, el estado, etc. Esta vista también muestra algunos identificadores como el VIN.

## Vista de resultados - Monitores de etapa

Este apartado muestra una lista de los resultados de apriete con información sobre los monitores de etapa utilizados y otra información de etapa.

Seleccione el icono puntos suspensivos en los diferentes resultados de apriete enumerados para obtener información adicional.

## Vista de resultados - Informadores

Este apartado muestra los valores de los informadores de resultado. Si existe un generador de informe de resultado definido para un seguimiento/una restricción de un programa, se informa el valor de ese seguimiento/esa restricción. Si no existe un generador de informe de resultado definido para un seguimiento/una restricción de un programa, se informa del valor de la última etapa ejecutada en la ruta principal con un generador de informe de resultado.

Orden de evaluación si hay definidos en un programa varios informadores del mismo tipo:

1. informador de resultado en supervisión de programa/restricción de programa.

2. informador de resultado en supervisión/restricción de la última etapa ejecutada en la ruta principal.

Valores en el nivel más alto del resultado multietapa definido por el informador de resultado correspondiente:

- ángulo final definido por el ángulo final del informador de resultado

- par final definido por el par final del informador de resultado

- corriente definida por la corriente del informador de resultado

En esta sección

- Ver las trayectorias sincronizadas