# Konfiguration av ljudsignal

Summern konfigureras genom att tilldela ett ljud till en signal som väljs från en lista med tillgängliga signaler.

Ljudet består av en uppsättning parametrar som beskrivs i tabellen. En signal med ett ljud kan prioriteras mellan 1 och 10, där 1 är högsta prioritet och 10 lägsta. Som standard har en signal och ljud prioritet 5. Upp till 20 ljud kan tilldelas signaler.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Prioritet | Anger summerns prioritet
Frekvens | Exakt frekvens i Hz.
Tid på | Tid (i ms) tills summern ljuder.
Tid av | Tid (i ms) som summern är tyst.
Repetition | Antal gånger summern upprepar på/av-sekvensen.
Volym | Summerns volym i procent av maxvolym.