# Verktygshälsa

Vyn Hälsa innehåller information om verktygstemperatur.

## Verktygstemperatur

Verktygstemperaturer (både för kabelverktyg och batteridrivna verktyg) övervakas kontinuerligt av Power Focus XCPower Focus XC. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. Det går att växla mellan de två enheterna utan att styrenheten behöver startas om. När temperaturen för verktygsmotorn eller verktygselektroniken överstiger maxtemperaturen låses verktyget och en varning (2014) visas. Verktyget låses återigen upp när verktygets temperatur sjunker under temperaturgränsen.

Verktygstemperatur är inte tillgänglig för ST-skiftnyckel.

## Övervaka verktygstemperaturen

En användare kan se de senast uppmätta temperaturerna för verktygselektroniken och verktygsmotorn på displayen eller på webbgränssnittet, plus tiden när mätningen gjordes.

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg.

2. Både temperatur för verktygselektronik och verktygsmotor är listade under Hälsa
   För pulsverktyg, listas också enhetens Verktygspulstemperatur

3. Klicka på någon av posterna för att få tillgång till en förteckning över topptemperaturer och deras tidsstämplar.