# 작업 탭 작업

작업은 작업 메뉴에서 구성할 수 있습니다. 작업은 조임 프로그램을 실행하며 모바일 GUI에서 모니터링할 수 있습니다. 작업 결과는 결과 메뉴에 표시됩니다.

조임 프로그램을 생성하려면, 작업을 선택하고 토크까지 조임 또는 토크 + 각도까지 조임중 하나의 전략을 선택해야 합니다.

PFXC 조임 프로그램은 매개변수를 설정하여 조임을 수행해야 합니다. 토크 + 각도까지 조임을 선택한 경우 목표 토크 및 목표 각도 값을 입력해야만 합니다. 프로그램 이름, 피크 토크 및 각도와 같은 다른 설정은 선택 사항입니다. 이러한 설정들은 토크 또는 너트가 회전하는 각도를 유지해야 하는 한계값을 추가하여 작업 진행 시 조임을 모니터링하는 용도로 사용할 수 있습니다.

모바일 GUI에서 토크까지 조임 및 토크 + 각도까지 조임 - 이 두 가지 조임 프로그램을 실행할 수 있습니다.

다단계 프로그램 및 기타 유형의 조임 프로그램은 웹 GUI에서 사용할 수 있으며, 잘못 표시되는 결과를 방지하기 위해 가상 스테이션 1에 할당하지 말아주세요.

이 섹션에서

- 소스 조임 프로그램 생성
- 소스 조임 프로그램 편집
- 소스 조임 프로그램 삭제