# Gespeicherte Ergebnisse

In der Steuerung wird das Ergebnis für jeden ausgeführten Verschraubungs- oder Lösevorgang gespeichert. In der Power Focus XCPower Focus XC können bis zu 10.000 Ergebnisse gespeichert werden.

## Anzeige von gespeicherten Ergebnissen

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Berichte. Auf der rechten Seite wird Berichte automatisch ausgewählt.

2. Wählen Sie im Fenster Ergebnisse die Option Alle Ergebnisse anzeigen aus.
   Die Ergebnisliste zeigt folgende Informationen:

   - Datum: Datum und Uhrzeit der ausgeführten Verschraubung.

   - Virtuelle Station: Virtuelle Station, mit der die Verschraubung ausgeführt wurde.

   - Verschraubungsprogramm: Die Spalte Verschraubungsprogramm zeigt den Namen des mehrstufigen Verschraubungsprogramms an oder den Namen der Gruppensequenz, gefolgt vom Namen des Verschraubungsprogramms innerhalb der Gruppensequenz.

   - Ergebnis: Drehmoment- / Winkel-Ergebnis.

   - Grenzwerte: Die Spalte Grenzwerte zeigt nur Werte, wenn der Benutzer Schrittüberwachungen oder Schritteinschränkungen bzw. Programmüberwachungen oder Programmeinschränkungen festlegt.

     Stufenüberwachungen, Stufeneinschränkungen, Programmüberwachungen und Programmeinschränkungen gelten für Enddrehmoment und Endwinkel.

   - Details: Details zu Verschraubungs- / Löseergebnissen.

   - Kontrollkästchen „Verlauf“: Durch Auswahl eines Kontrollkästchens „Verlauf“ wird das entsprechende Ergebnis in der Ergebnisansicht für die Kurvensynchronisation angezeigt.

In der Spalte Grenzwerte kann der Mindest-/Höchstwert rot sein.
Der rote Wert bedeutet in diesem Fall, dass eins der folgenden Szenarien aufgetreten ist:

- Der Messwert liegt unter dem im Mehrschrittprogramm festgelegten Mindestwert.

- Der Messwert liegt über dem im Verschraubungsprogramm festgelegten Höchstwert.

## Anzeigen und Lesen von Ergebniskurven

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Berichte. Auf der rechten Seite wird Berichte automatisch ausgewählt.

2. Wählen Sie im Fenster Ergebnisse die Option Alle Ergebnisse anzeigen aus.
   Die Ergebnisliste wird im Fenster Ergebnisse angezeigt.

3. Wählen Sie das benötige Ergebnis aus.
   Die Festziehkurve wird im Fenster Kurvenergebnisansicht angezeigt.

Das Fenster Kurvenergebnisansicht stellt den Verlauf der Verschraubung Schritt für Schritt dar.
Ist die Verschraubung NIO, so zeigt das Fenster Kurvenergebnisansicht an, durch welche Schrittüberwachung oder Schritteinschränkung dies ausgelöst wurde.
Im Kurvendiagramm wird die Schrittüberwachung oder Schritteinschränkung, die die NIO-Verschraubung auf Stufenebene ausgelöst hat, rot dargestellt.

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:

1 | Ergebnisansicht Kurvendiagramm
2 | Ergebnisansicht Zahlen
3 | Ergebnisansicht Schrittüberwachung
4 | Ergebnisansicht Berichte

## Ergebnisansicht Kurvendiagramm

In diesem Bereich wird die Verschraubung in Diagrammform angezeigt.

Mit den Pfeilen oben rechts können Sie die verschiedenen, für die ausgewählten Verschraubungsergebnisse verfügbaren Kurvendiagramme anzeigen.
Die folgenden Kurvendiagramme sind verfügbar:

- Drehmoment / Zeit

- Drehmoment / Winkel

- Winkel / Zeit

- Geschwindigkeit / Zeit

- Drehzahl / Winkel

- Gradient / Zeit (wenn das Verschraubungsprogramm so konfiguriert ist, dass es eine Gradientenkurve erzeugt)

- Gradient / Winkel (wenn das Verschraubungsprogramm so konfiguriert ist, dass es eine Gradientenkurve erzeugt)

- Strom / Zeit

- Strom / Winkel

Im Kurvendiagramm befinden sich Schrittlinien.

Im Kurvendiagramm kann heran-/herausgezoomt, die Kurve bewegt und die X-Achsen- und Y-Achsen-Werte an bestimmten Punkten abgelesen werden.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Kurvendiagramms das Plus-Symbol (+) zum Heranzoomen, das Minus-Symbol (-) zum Herauszoomen oder das Quadrat-Symbol (□) aus, um die Zoomstufe auf die Standardansicht zurückzusetzen.

## Ergebnisansicht - Zahlen

In diesem Abschnitt wird das Ergebnis in Zahlen angezeigt. Außerdem werden Informationen über das Verschraubungsprogramm, die virtuelle Station, Datum und Uhrzeit der Verschraubung, Status usw. angezeigt. In dieser Ansicht werden auch einige Kennungen wie die VIN angezeigt.

## Ergebnisansicht - Schrittüberwachung

In diesem Abschnitt wird eine Liste der Verschraubungsergebnisse mit Informationen zu den verwendeten Schrittüberwachungen sowie weitere Schrittinformationen angezeigt.

Wählen Sie an einem Verschraubungsergebnis in der Liste das Ellipse-Symbol, um weitere Informationen zu erhalten.

## Ergebnisansicht - Berichte

In diesem Abschnitt werden die Werte aus den Ergebnisberichten angezeigt. Wenn für eine Programmüberwachung / Programmeinschränkung ein Ergebnisbericht definiert ist, wird der Wert von dieser Überwachung / Einschränkung gemeldet. Wenn für eine Programmüberwachung/Programmeinschränkung kein Ergebnisbericht definiert ist, wird der Wert des letzten ausgeführten Ergebnisberichts im Hauptpfad gemeldet.

Auswertungsreihenfolge, wenn mehrere Berichte des gleichen Typs in einem Programm definiert sind:

1. Ergebnisbericht für Programmüberwachung/Programmeinschränkung.

2. Ergebnisbericht für Überwachung/Einschränkung des letzten ausgeführten Schritts im Hauptpfad.

Werte auf der höchsten Ebene des Multistep-Ergebnisses, vom jeweiligen Ergebnisbericht festgelegt:

- Endwinkel festgelegt durch Berichts-Endwinkel

- Enddrehmoment festgelegt durch Berichts-Enddrehmoment

- Strom festgelegt durch Berichts-Strom

In diesem Abschnitt

- Anzeige von synchronisierten Kurven