# 导出的文件

导出的文件是一个压缩文档，其中包含一个具有相关设置的二进制文件，以及两个包含结果和事件的字符分隔值 (csv) 文件。

在选择设置和配置后，不会将包含结果或事件的文件导出到数据文档。

导出的信息
文件 | 说明
--- | ---
PFExport__<Controller name>_<Time stamp>_Events.csv | 以分号分隔的文件，其中包含以下信息： 严重性：事件的类型 日期和时间：事件发生时的时间戳 代码：事件 ID 描述：对事件的简短描述 虚拟站点：虚拟站点 ID
PFExport__<Controller name>_<Time stamp>_Results.csv | 以分号分隔的文件，其中包含以下信息： 拧紧类型：多工具、单工具、单工具批次或多工具批次。 虚拟站点名称 唯一工具识别符 VIN：车辆识别码 日期和时间：结果发生时的时间戳 批次序列名称：批次序列名称 批次序列计数器：批次序列中的批次编号 批次计数：批次中的实际拧紧次数 螺栓名称 状态拧紧或拧松状态 OK 或 NOK 状态附加信息：对结果状态的简短描述 拧紧程序/多步骤名称 停止错误 错误 失败的步骤 目标扭矩：目标扭矩值 最终扭矩：最终的扭矩值 目标角度：目标角度值 最终角度：最终的角度值 旋入角度：旋入角度值 剩余扭矩校正系数 [%]：在使用 TurboTight 时补偿剩余扭矩和动态扭矩之间差值的因数。 已过时间 [s] 角度下限 [deg] 扭矩下限 [Nm] 扭矩上限 [Nm] 脉冲数量 切断时电流 [A] TrueAngle 补偿 [deg] 旋入完成时间 [ms] 达到最终扭矩时间 [ms] 目标文本
ExportInfo.txt | 关于控制器设置和控制器软件的信息。
settings/settings.bin | 一个包含所有拧紧程序和批次设置、配件配置和控制器设置的二进制文件，例如：语言、扭矩单位、数据、日期和时间，以及结果视图。