# Collegamento di un utensile a una stazione virtuale

Una stazione virtuale può avere un solo strumento collegato. Solo uno degli strumenti collegati a un controller può essere uno strumento cablato. Le stazioni virtuali aggiunte possono collegare strumenti senza fili abbinati al controller.

Ogni stazione virtuale deve avere una configurazione dello strumento, oltre allo strumento. Le configurazioni dello strumento vengono create nel menu Configurazioni.

1. Andare nel menu Stazione virtuale e selezionare la stazione virtuale a cui si desidera collegare lo strumento.

2. Nella zona Strumento, selezionare Scegli strumento per aprire l'elenco degli strumenti disponibili.

   In alternativa, se è già stato scelto uno strumento, selezionare Cambia strumento per aprire l'elenco degli strumenti disponibili.

3. Nell'elenco degli strumenti disponibili, selezionare lo strumento desiderato per collegarlo alla stazione virtuale.

   Gli strumenti non disponibili saranno in grigio. Per collegare tale strumento, deve prima essere scollegato dalla sua stazione virtuale.

4. Quando si collega un nuovo strumento, viene collegata una configurazione dello strumento. Se è disponibile più di una configurazione, appare un elenco di configurazioni dello strumento.

5. Per sostituire la configurazione dello strumento per la stazione virtuale:

   - Fare clic sulla freccia accanto al nome della configurazione attuale.

   - Scegliere un'altra configurazione nell'elenco.

   Non è possibile deselezionare una configurazione, solo selezionare un'altra configurazione disponibile.