# Uložené výsledky

Ovládač ukladá výsledky každého vykonaného uťahovania alebo uvoľnenia.Power Focus XCPower Focus XC dokáže uložiť až 10 000 výsledkov.

## Zobrazenie uložených výsledkov

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Hlásenia. Výsledky sa automaticky vyberú v ľavej table.

2. V okne Výsledky vyberte Zobraziť všetky výsledky.
   Zobrazí sa zoznam výsledkov s nasledujúcimi informáciami:

   - Dátum: dátum a čas vykonaného uťahovania.

   - Virtuálna stanica: Virtuálna stanica, s ktorou bolo vykonané uťahovanie.

   - Program uťahovania: Stĺpec Program uťahovania zobrazuje názov programu viacstupňového uťahovania, resp. názov sekvencie dávky, po ktorom nasleduje názov programu uťahovania v rámci sekvencie dávky.

   - Výsledok: Výsledok momentu/uhla.

   - Limity: Stĺpec Limity zobrazí hodnoty len vtedy, keď používateľ nastaví Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa, resp. Monitor programu alebo Obmedzenia programu.

     Monitory stupňa, Obmedzenia stupňa, Monitory programu a Obmedzenia programu je možné použiť pre Záverečný moment a Záverečný uhol.

   - Podrobnosti: Podrobnosti o výsledku uťahovania/uvoľnenia.

   - Začiarkavacie políčko Sledovanie: Začiarknutím políčka Sledovanie sa v zobrazení výsledku Synchronizovať sledovanie zobrazí zodpovedajúci výsledok.

V stĺpci Limity môže byť minimálna/maximálna hodnota sfarbená načerveno.
V tomto prípade červeno sfarbená hodnota znamená, že došlo k jednému z nasledovných možností:

- Nameraná hodnota je nižšia ako minimálna hodnota nastavená vo viacstupňovom programe.

- Nameraná hodnota je vyššia ako maximálna hodnota nastavená v programe uťahovania.

## Zobrazenie a čítanie sledovaní výsledkov

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Hlásenia. Výsledky sa automaticky vyberú v ľavej table.

2. V okne Výsledky vyberte Zobraziť všetky výsledky.
   Zoznam výsledkov sa zobrazí v okne Výsledky.

3. Vyberte potrebný výsledok.
   Sledovanie uťahovania je zobrazené v okne Zobrazenie výsledku sledovania.

Okno Zobrazenie výsledkov sledovania zobrazuje krok za krokom životný cyklus uťahovania.
Ak je uťahovanie NOK, okno Zobrazenie výsledkov sledovania zobrazuje, ktorý Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa to spôsobili.
Na grafe sledovania je Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa, ktoré spôsobili NOK uťahovanie na úrovni stupňa, sfarbený načerveno.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

1 | Zobrazenie výsledkov Graf sledovania
2 | Zobrazenie výsledkov Číselné údaje
3 | Zobrazenie výsledkov Monitory stupňa
4 | Zobrazenie výsledkov Reportéry

## Zobrazenie výsledkov – Graf sledovania

Táto časť zobrazuje uťahovanie v tvare grafu.

Použite šípky v pravom hornom rohu grafu sledovania na zobrazenie rôznych grafov sledovania dostupných pre zvolený výsledok uťahovania.
K dispozícii sú nasledujúce grafy sledovania:

- Moment/Čas

- Moment/Uhol

- Uhol/Čas

- Rýchlosť/Čas

- Rýchlosť/Uhol

- Gradient/Čas (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Gradient/Uhol (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Prúd/Čas

- Prúd/Uhol

Čiary stupňa sú na grafe sledovania.

Na grafe sledovania je možné priblížiť/vzdialiť, presunúť sledovanie a prečítať hodnoty osi x a osi y na konkrétnom bode.
V ľavom dolnom rohu grafu sledovania zvoľte ikonu plus (+) pre priblíženie, ikonu mínus (-) pre vzdialenie, resp. ikonu štvorca (□) pre obnovenie úrovne priblíženia späť na predvolené zobrazenie.

## Zobrazenie výsledkov - Číselné údaje

Táto časť zobrazuje výsledok v číselných údajoch. Obsahuje tiež informácie o programe uťahovania, virtuálnu stanicu, dátum a čas uťahovania, stav atď. Toto zobrazenie tiež zobrazí niektoré identifikátory ako VIN.

## Zobrazenie výsledkov – Monitory stupňa

Táto časť zobrazuje zoznam výsledkov uťahovania s informáciami o použitých monitoroch stupňa a ďalšie informácie o stupňoch.

Pre bližšie informácie vyberte ikonu tri bodky pre rôzne vypísané výsledky uťahovania.

## Zobrazenie výsledkov – Reportéry

Táto časť zobrazuje hodnoty z reportérov výsledkov. Ak existuje reportér výsledkov definovaný pre monitor/obmedzenie programu, hodnota z daného monitora/obmedzenia sa nahlási. Ak neexistuje reportér výsledkov definovaný pre reportéry výsledkov programu, hodnota z posledného vykonaného reportéra výsledkov v hlavnej ceste sa nahlási.

Poradie vyhodnotenia, ak je v programe definovaných niekoľko reportérov rovnakého typu:

1. reportér výsledkov o monitore programu/obmedzení programu.

2. reportér výsledkov o monitore/obmedzení posledného vykonaného stupňa v hlavnej ceste.

Hodnoty o najvyššej úrovni viacstupňového výsledku stanovené zodpovedajúcim reportérom výsledkov:

- záverečný uhol stanovený záverečným uhlom reportéra výsledkov

- záverečný uťahovací moment stanovený záverečným uťahovacím momentom reportéra výsledkov

- prúd stanovený prúdom reportéra výsledkov

V tejto sekcii

- Zobrazenie synchronizovaných sledovaní