# 将工具连接到虚拟站点

虚拟站点只可连接一个工具。与控制器相连的工具中只有一个工具可以是电缆工具。添加的虚拟站点可以将匹配的无线工具连接至控制器。

除工具外，每个虚拟站点还需一个工具配置。可在 配置（配置）创建工具配置。

1. 转至虚拟站点菜单并点击要连接工具的虚拟站点。

2. 在工具区域，点击选择工具以打开可用工具的列表。

   或者，如果已选择工具，点击Change tool（更改工具），打开可更改的工具列表。

3. 在可用工具的列表中，点击要连接至虚拟站点的工具。

   不可用的工具将以灰色显示。要连接此类工具，首先必须将其与对应的虚拟站点断开。

4. 当连接新的工具时，需附上工具配置。如果有多个可用的配置，则会显示工具配置列表。

5. 要替换虚拟站点的工具配置：

   - 单击当前配置名称旁的箭头图标。

   - 从列表中选择另一个配置。

   不得取消选择配置，只可以选择另一个可用的配置。