# Configuración de la herramienta

En la vista de inicio, acceda a la pestaña Configuraciones y seleccione Configuración de herramientas en el panel izquierdo para configurar las funciones de accesorio disponibles en la herramienta.

Hay distintas funciones disponibles, en función del tipo de herramienta.

## Configuración de las funciones del accesorio en la herramienta

1. En la ventana Configuración, seleccione Filtrar por tipo de herramienta. A continuación, seleccione la herramienta relevante.

2. En la ventana Configuración, seleccione Editar para configurar las funciones relevantes.

   No es posible eliminar una configuración asignada a una estación virtual.

3. Si disponible, configure el botón Función, el anillo LED, el interruptor de sentido, el zumbador y el vibrador seleccionando el icono puntos suspensivos en los campos correspondientes.
   Cada campo muestra un número que corresponde al número de la función específica (por ejemplo, 1 corresponde al botón Función, 2 al anillo LED, 3 al interruptor de sentido, 4 al zumbador y 5 al vibrador).

4. Si es posible, configure los ajustes generales, la condición de arranque y el bus accesorio en sus ventanas correspondientes según las necesidades del cliente.

En esta sección

- Configuración del botón de función
- Configuración de los LED de la herramienta
- Configuración del interruptor de sentido
- Configuración del zumbador
- Configuración general
- Configuración de la condición de arranque
- Configuración del bus accesorio
- Configuración de la boca abierta