# Esportazione dei dati dall'interfaccia grafica mobile

Per esportare i dati dall'interfaccia mobile, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla scheda Controller.

2. Nel menu Esporta, toccare l'icona (...).

3. Selezionare un'opzione:

   - Tutte le informazioni del controller

   - Impostazioni e configurazioni

   - Registri dei dispositivi connessi

   - Risultati

4. Toccare Su dispositivo per scaricare i dati selezionati nel dispositivo mobile.

5. Toccare Su USB per scaricare i dati selezionati in un dispositivo di memorizzazione USB correttamente formattato collegato alla porta USB sulla parte anteriore del controller.

Tutte le informazioni del controller e Impostazioni e configurazioni non includono informazioni sugli utensili collegati.

Impostazioni e configurazioni esporta solo le impostazioni e l'esecuzione richiede meno tempo.

Per gli utensili STB, SRB e TBP, è possibile solo esportare i registri.

Selezionando Registri da utensili collegati e in assenza di utensili collegati al controller, verrà esportato un file vuoto.

Risultati esporta soltanto i risultati di serraggio dai controller.