# 工具健康状态

健康状态视图包含工具温度有关的信息。

## 工具温度

工具温度（带线工具和电池工具）通过 Power Focus XCPower Focus XC 持续监控。支持的温度单位为摄氏度 (°C) 和华氏度 (°F)，默认单位为摄氏度。可以在两个单位之间切换，无需重启控制器。当工具电机温度或工具电子设备温度超过最大温度时，将锁定工具并显示一条警报 (2014)。当工具温度低于温度限值时，系统会自动解锁工具。

工具温度功能不适用于 STwrench。

## 监控工具温度

用户通过显示器或 Web GUI 可以查看最近测量的工具电子设备及工具电机的温度，以及测量时的具体时间。

1. 在主视图上，点击“工具”选项卡。

2. 工具电子设备温度和工具电机温度均列在健康状态栏下。
   对于脉冲工具，还列出了工具脉冲单位温度。

3. 单击任一条目，可查看峰值温度及时间戳的列表。