# Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ

Fönstret Liveresultat visar slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

Om eHMI och ST-väljare är på och konfigurerade visas slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

Fönstret Liveresultat visar inte PrT-kompensationsvärde eller relaterad kompensationsikon ().

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.