# Exécuter la Stratégie de serrage Résultat externe avec un outil connecté

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Serrage. Créer ensuite un programme de serrage avec la stratégie Résultat externe.

2. Retourner à l’écran d’accueil et sélectionner l'onglet Poste de travail virtuel.

   Dans la fenêtre Licences, la fonctionnalité Stratégie de serrage Résultat externe avec un outil connecté requiert qu’une licence soit affectée et utilisée par un poste de travail virtuel.

3. Dans la fenêtre Outil, sélectionner l'outil nécessaire. Sélectionner ensuite la configuration de l’outil.

4. Dans la fenêtre Tâche, sélectionner le programme de serrage avec une stratégie Résultat externe.

5. Envoyer le signal EXTERNAL_OK au Poste de travail virtuel.

6. Sélectionner le bouton Aller au résultat pour afficher les résultats.
   Les résultats sont envoyés depuis la configuration de l'outil pour l’outil connecté vers le Poste de travail virtuel.

Informations pertinentes

- Affecter des licences à un Poste de travail virtuel