# Archivos export.

El archivo exportado es un archivo comprimido que contiene un archivo binario con todos los ajustes, además de dos archivos de valores separados por comas (csv) con resultados y eventos.

Cuando se elija Ajustes y configuraciones, no se exportará ningún archivo con resultados o eventos en el archivo.

Información exportada
Archivo | Descripción
--- | ---
PFExport__<Controller name>_<Time stamp>_Events.csv | Un archivo separado por punto y coma que contiene la siguiente información: Gravedad: tipo de evento Fecha y hora: un sello de tiempo en el que se produjo el evento Código: El identificador del evento Descripción: una descripción breve del evento Estación virtual: ID de la estación virtual
PFExport__<Controller name>_<Time stamp>_Results.csv | Un archivo separado por punto y coma que contiene la siguiente información: Tipo de apriete: multiherramienta, una sola herramienta, un solo grupo de herramientas o múltiples grupos de herramientas Nombre de la estación virtual Identificador de herramienta único VIN: Número de identificación del vehículo Fecha y hora: un sello de tiempo en el que se produjo el resultado Nombre de la secuencia de lotes: El nombre de la secuencia de lote Contador de secuencia de lotes: el número de lote en la secuencia de lotes Recuento de lote: apriete real en el lote Nombre de perno Estado: estado de apriete o desapriete OK o NOK Información adicional de estado: una descripción breve del estado del resultado Programa de apriete/nombre multietapa Error de parada Errores Fallo de etapa Par objetivo: El valor del par objetivo Par final: El valor del par final Ángulo objetivo: El valor del ángulo objetivo Angulo final: El valor del ángulo final Ángulo de aproximación: El valor del ángulo de aproximación Factor de correlación de par residual [%]: factor que compensa la diferencia entre el par residual y el par dinámico cuando se usa TurboTight. Tiempo transcurrido [seg.] Límite inferior de ángulo [grado] Límite inferior de par de torsión [Nm] Límite superior de par de torsión [Nm] Número de impulsos Corriente en la desconexión [A] Compensación de ángulo real [grado] Tiempo hasta aproximación completa [ms] Tiempo hasta par final [ms] texto objetivo
ExportInfo.txt | Información sobre la configuración del controlador y el software del mismo.
settings/settings.bin | Un archivo binario que contiene todos los parámetros de programas y grupos de apriete, las configuraciones de los accesorios y los parámetros del controlador, como: idioma, unidades de par, datos, fecha y hora, y apariencia de resultados.