# Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE/ Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE

## Afficher Couple final avec Compensation PrT : MARCHE

La fenêtre Résultats en direct affiche le Couple final avec la valeur de compensation PrT incluse.

Si le eHMI et Sélecteur ST sont activés et configurés, ils affichent le Couple final avec la valeur de compensation PrT incluse.

## Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct : MARCHE

La fenêtre Résultats en direct affiche la valeur de compensation PrT avec l’icône de compensation correspondante ().

S’il existe plusieurs valeurs de compensation, la valeur de compensation appliquée à la dernière étape disponible s’affiche.

Configurer les commutateurs Afficher Couple final avec Compensation PrT et Afficher Valeur de Compensation PrT sur Résultats en direct n’a aucun impact sur :

- Les valeurs de couple final envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk : les valeurs de couple final avec compensation PrT sont toujours envoyées à ToolsNet et à ToolsTalk.

- La valeur du couple final affichée avec l’historique des résultats.

- Les courbes basées sur les résultats en direct et de l’historique.

- Les valeurs dans les messages Open Protocol.

- Les signaux.

- Les adaptateurs de protocole.