# RD - Zaskrutkovanie (Rundown)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Stupeň zaskrutkovania je časť uťahovania od okamihu, kedy vchádza skrutka do závitu tesne pred tým, keď sa hlavica skrutky dotkne podkladového povrchu a dosiahne bod zovretia. Uťahovací moment požadovaný počas zaskrutkovania neprispieva k žiadnej zvernej sile.

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami v smere dopredu, a v závislosti od typu zaskrutkovania Moment alebo Zovretie, je charakteristika stupňa nasledovná:

Typ zaskrutkovania: Na moment: Stupeň sa zastaví, keď sa nájde špecifikovaný požadovaný moment.

Typ zaskrutkovania: Na zovretie: Výpočet gradientu zovretia sa spustí pri špecifikovanej úrovni spúšťača momentu Tt. Ak nie je nastavený žiadny spúšťač momentu, výpočet gradientu sa spustí na začiatku stupňa.

Výpočet sklonu sa vykoná medzi dvomi uhlovými bodmi Ad stupne od seba a vypočíta sa ako: (Tn – Tn-1) / (An – An-1) a hneď ako sú dva sklony po sebe väčšie ako TSLOPE, nájde sa bod zovretia.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ zaskrutkovania | Na moment alebo Na zovretie.
Požadovaný moment | Predvolene: „nenastavené“. Musí byť > 0.
Otáčky | Predvolene: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdý, mäkký alebo manuálny. Predvolene: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolene: 500 ot./min/s.
Spúšťač momentu | Ak Typ zaskrutkovania je Na zovretie, zobrazí sa pole Spúšťač momentu. Predvolene: „nenastavené“. Musí byť > 0.
Uhol delta | Ak Typ zaskrutkovania je Na zovretie, zobrazí sa pole Uhol delta. Predvolene: „0“. Musí byť > 0.
Miera momentu | Ak Typ zaskrutkovania je Na zovretie, zobrazí sa pole Miera momentu. Predvolene: „0“. Musí byť > 0.
Brzda (Platné len pre Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Bod zovretia
B | Uhol Delta
C | Sklon momentu
D | Požadovaná hodnota momentu
E | Spúšťač momentu