# 软件

有关在 Power Focus XCPower Focus XC 控制器中提供的两个软件版本的版本号，请在软件选项卡下查看。

在多个控制器上执行升级时，安装另一个版本的控制器软件会比较有用。当生产准备切换到升级的软件时，既可通过控制器 GUI 在本地激活新的软件版本，也可通过带 WEB GUI 或装有 Tools Talk 的远程计算机激活新的软件版本。

通过将存储有软件的 USB 闪存驱动器连接到控制器的 USB 端口，或通过使用 WEB GUI，可以安装新版软件。

软件更新选项只有在通过 PC 访问控制器 GUI 时可见。在将装有有效软件版本的大容量存储设备插入 USB 端口时，会弹出更新软件的提示信息。

软件更新文件不得解压缩，并且必须存储在 U 盘根目录下名为 PFImages 的文件夹中。

软件升级期间发生意外故障可能会导致数据丢失。
升级软件版本之前，建议通过导出“所有控制器信息”来备份控制器配置。

此部分内容

- 通过 USB 更新控制器软件
- 通过 WEB GUI 更新控制器软件