# Informácie o nástroji

Zobrazenie informácií o nástroji zahŕňa aj informácie, ktoré dodávajú personálu obsluhy presné informácie o nástroji pripojenom k ovládaču, aby dokázali poskytnúť adekvátnu pomoc a podporu, alebo aby operátori videli, aký nástroj je pripojený k ovládaču.

Informácie o nástroji
Informácie | Popis
--- | ---
Model | Označenie modelu nástroja.
Max. moment | Maximálny uťahovací moment, ktorý môže nástroj používať na uťahovanie.
Min. rýchlosť | Maximálna rotačná rýchlosť nástroja.
Max. otáčky | Maximálna rotačná rýchlosť nástroja.
Min. konečná rýchlosť | Minimálna konečná rotačná rýchlosť nástroja (iba pre nástroje BCP/BCV-RE).
Max. konečná rýchlosť | Maximálna konečná rotačná rýchlosť nástroja (iba pre nástroje BCP/BCV-RE).
Prevodový pomer | Pomer uhlovej rýchlosti vstupného prevodu k uhlovej rýchlosti výstupného prevodu.
Sériové číslo | Na získanie správnych náhradných dielov alebo servisných pokynov sa môže požadovať sériové číslo nástroja, v prípade, že je potrebná správna verzia pokynov pre výrobok.
Verzia softvéru | Softvérová verzia nástroja.
Číslo výrobku | Výrobok nástroja alebo číslo objednávky.

## Informácie o ZNAČKE nástroja

Informácie o ZNAČKE nástroja sú dostupné, len keď je nástroj typu STwrench.

Informácie o nástroji STwrench
Informácie | Popis
--- | ---
ID ZNAČKY | Programovateľné identifikačné číslo ZNAČKA RFID, ktorá je naprogramovaná do koncového nástroja (objímka).
Korekčný koeficient uťahovacieho momentu | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Pre výpočet korekčného koeficientu pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01). Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj.
Korekčný koeficient uhla | V určitých prípadoch, môžu byť potrebné rozšírenia, aby vyhovovali aplikácii. V tomto prípade musí byť meranie kľúča kompenzované, aby zobrazoval správnu hodnotu. Pre výpočet korekčného koeficientu pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01). Parametre sú uložené v RFID ZNAČKE v časti Koncový nástroj.
Nominálny uťahovací moment | smartHEAD kľúča STwrench obsahuje snímač uťahovacieho momentu a definuje nominálny uťahovací moment. Pre viac informácií pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

INFORMÁCIA

Korekčné koeficienty mení meranie STwrench. Môže to spôsobiť nesprávne čítanie. Pred vykonaním akýchkoľvek korekcií pozri najnovšiu verziu príručky používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).