# Visa synkroniserade spårningar

Synkroniserade spårningar äldre än programversion 3.5 stöds inte.

Synkronisera och jämföra spårningar

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. På vänstra sidan väljs Resultat automatiskt.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.

3. Välj spårningskurvor att jämföra genom att markera ikonen för motsvarande resultat. En vald spårningsikon visas i blått.

   Upp till 10 spårningar kan markeras.

   Resultat utan ikonen stöder inte synkronisering.

4. Markera ikonen i övre högra hörnet så visas synkroniserade spårningar. När du väljer ikonen avmarkeras alla markerade resultatspårningar.

5. Under Synkroniserade spårningsresultat väljer du önskad Synkmetod från rullgardinslistan.

   Välj spårningstyp med pilarna i övre högra hörnet.

De synkroniserade spårningsresultaten visas nedan:

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Välj metod för att synkronisera spårningar och visa aktuell synkmetod.
2 | Växla mellan tillgängliga spårningstyper. Följande spårningskurvor finns: Moment/Tid Moment/Vinkel Vinkel/Tid Varvtal/Tid Varvtal/Vinkel Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva) Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva) Aktuell/Tid Aktuell/Vinkel
3 | Zoomningsmetoder för kontroll av spårningsavsnitt i mer detalj. Välj ”+” för att zooma in, ”-” för att zooma ut, eller ”fyrkant-ikonen” för att återställa zoomnivån till standardvyn. Det går också att zooma till ett specifikt avsnitt genom att hålla ned höger musknapp, flytta musen över ett avsnitt och släppa höger musknapp igen. Området inuti den ritade rektangeln definierar det visade området.
4 | Varje resultat representeras av en flik som visar tidpunkt då åtdragningen utfördes. En ikon till vänster om respektive flik visar resultatet från åtdragningen: Blå: Åtdragning lyckades Röd: Åtdragning misslyckades Utropstecken: Spårningen kan inte visas i diagrammet Om du klickar på ikonen växlar visningen mellan följande skärminställningar för kurvan: Visa endast spårning Visa spårning och stegavdelare med tillgängliga gränsvärden eller restriktioner Dölj spårning
5 | Ändra spårning för primärresultat. Spårningskurvan för primärresultat används som referens och definierar värdena för x-axeln. Det går endast att välja en spårningskurva för primärresultat. Den första valda spårningen (fliken längst till vänster) används som standardreferens.
6 | Åtdragningsuppgifter för det valda resultatet.

## Synkmetoder

Synkmetoder är olika strategier för synkronisering av spårningar efter ett specifikt värde.

Spårningar kan synkroniseras genom exempelvis toppmoment (högsta moment för varje spårning). Alla kurvor anpassas längs x-axeln tills varje kurva har toppmomentet på exakt samma plats på x-axeln.

Alla efterföljande resultat ges ett förskjutningsvärde på x-axeln enligt någon av följande metoder:

Synkmetod | Beskrivning
--- | ---
Ingen | Standardvärde Valda spårningar är inte synkroniserade.
Topp/Moment Topp/Vinkel Topp/Varvtal Topp/Ström Topp/Lutning | Alla spårningar synkroniseras efter toppvärdet och förskjuts längs x-axeln så att toppvärdet visas på samma plats x-axeln som primärresultatets toppvärde.
Special/Moment Special/Vinkel Special/Varvtal Special/Ström Special/Lutning | Alla spårningar synkroniseras mot ett toppvärde, förskjuts längs x-axeln så att börvärdet är i samma position. Primärresultatets börvärde används som referenspunkt på x-axeln. Om synkmetoden Special (Custom) har valts och ingen av kurvorna innehåller det konfigurerade värdet visas ett utropstecken i värdefältet.

Om ett resultat inte har några spårningsvärden som matchar synkmetoden kan detta resultat inte synkroniseras och kurva visas inte. Det visas i stället som ett utropstecken.

Om inga spårningar kan synkroniseras visas felmeddelandet ”Kunde inte synkronisera”.