# Guía de referencia rápida

Para ofrecer una mejor descripción general del sistema, las siguientes instrucciones recoge los pasos requeridos para empezar a utilizar el sistema.

Las instrucciones no abarcan todas las características del sistema, pero se centran en las más básicas.

## Interfaz web

1. Seleccione el tipo de herramienta que desea utilizar. Las estrategias de apriete disponibles dependen del tipo de herramienta que seleccione.

2. Defina un Programa de apriete que contenga todos los parámetros importantes, por ejemplo, el ángulo objetivo y el par objetivo. El objetivo principal de la herramienta es realizar un apriete.

3. Cree una Estación virtual y asígnele una herramienta. La estación virtual actúa como una interfaz entre el controlador y la herramienta, de forma que se puedan conectar varias herramientas a un único controlador físico. Siempore se requiere una estación virtual incluso cuando solo hay una herramienta conectada al controlador.

4. Asignación de una tarea a una Estación virtual. La tarea puede ser un programa de apriete o una entrada digital especificada (por ejemplo, un escáner de código de barras). Ahora la herramienta asignada a la estación podrá realizar la tarea.

## Interfaz gráfica móvil

1. Seleccione el tipo de herramienta que desea utilizar.

2. Cree una Tarea de apriete y configure los parámetros relevantes, por ejemplo, par objetivo y ángulo objetivo. El objetivo principal de la herramienta es realizar un apriete.

3. La tarea creada se asignará a la estación virtual. Ahora la herramienta asignada a la estación podrá realizar la tarea.