# Utiliser l'onglet Tâche

Les tâches sont configurées dans le menu Tâche. Une tâche exécute un programme de serrage et peut être surveillée à partir de l'interface utilisateur mobile. Les résultats de la tâche sont présentés dans le menu Résultats.

Pour créer un programme de serrage, créer une tâche et sélectionner une stratégie, Serrer au couple ou Serrer au couple plus angle.

Il est nécessaire de régler certains paramètres dans les programmes de serrage PFXC pour permettre la réalisation d’un serrage. La saisie d'une valeur pour le Couple cible est obligatoire, ainsi que l'Angle cible si l’option Serrer au couple plus angle a été choisie. D'autres paramètres sont facultatifs, tels que le Nom du programme, le Couple de crête et l'Angle. Ces paramètres sont utilisés pour surveiller le serrage en cours en ajoutant des limites que doivent respecter le couple ou l'angle de rotation de l'écrou.

Il est possible d'exécuter deux types de programmes de serrage à partir de l'interface utilisateur mobile, Serrer au couple et Serrer au couple plus angle.

Des programmes en plusieurs étapes et d'autres types de programmes de serrage sont disponibles dans l'interface utilisateur Web et ne doivent pas être affectés au poste de travail virtuel 1, afin d'éviter tout affichage incorrect des résultats.

Dans cette section

- Créer des programmes de serrage sources
- Modifier des programmes de serrage source
- Supprimer des programmes de serrage sources