# モバイル GUI からのデータのエクスポート

モバイルインターフェイスからデータをエクスポートするには、次の手順を実行します：

1. [コントローラ] タブに移動します。

2. エクスポートメニューで、省略記号アイコン (...) をタップします。

3. オプションを1つ選択します：

   - すべてのコントローラ情報

   - 設定と構成

   - 接続ツールからのログ

   - 結果

4. [デバイスへ] をタップすると、選択したデータがモバイルデバイスにダウンロードされます。

5. [USB へ] をタップすると、選択したデータは、コントローラの前面の USB ポートに接続された、正しくフォーマットされている USB ストレージデバイスにダウンロードされます。

すべてのコントローラ情報および設定と構成のいずれにも、接続ツールについての情報は含まれません。

設定および構成オプションでは、設定のみエクスポートするため、実行にはあまり時間がかかりません。

STB、SRB、および TBP ツールの場合、ログのみエクスポートできます。

[接続ツールからのログ] が選択されており、コントローラにツールが接続されていない場合、空のファイルがエクスポートされます。

[結果] は、コントローラから締付け結果のみをエクスポートします。