﻿

# Configurar los ajustes de presentación de resultados

La ventana Ajustes de presentación de resultados permite al usuario mostrar el par final sin el valor de compensación PrT incluido, y el valor de compensación PrT en los Resultados en tiempo real.

## Configure la ventana Ajustes de presentación de resultados

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Configuraciones y seleccione Estación virtual general en el panel izquierdo.

2. En la ventana Configuración con la que desee trabajar, seleccione Editar.
   La pantalla Editar configuración aparece.

3. En la ventana Ajustes de presentación de resultados, configure los interruptores relevantes en Activado o Desactivado dependiendo de los resultados deseados.

   Si el interruptor Mostrar valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real se configura como Activado, la ventana Resultados en tiempo real muestra el valor Compensación PrT.

   Si el interruptor Mostrar par final con compensación PrT se configura como Activado, la ventana Resultados en tiempo real muestra el par final con la Compensación PrT incluida.

   Cambiar los interruptores en la ventana Ajustes de presentación de resultados a Encendido o Apagado no tiene ninguna influencia a menos que el programa Multistep cuente con una etapa de apriete que incluya un monitor de etapa Par de autofrenado con el interruptor Compensación cambiado a Encendido.

## Ajustes de presentación de resultados

A continuación encontrará las diferentes opciones de configuración en la ventana Ajustes de presentación de resultado.

Mostrar Valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real: ON Mostrar Par final con Compensación PrT: ON | Mostrar Valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real: ON Mostrar Par final con Compensación PrT: OFF | Mostrar Valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real: OFF Mostrar Par final con Compensación PrT: ON | Mostrar Valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real: OFF Mostrar Par final con Compensación PrT: OFF
--- | --- | --- | ---
Haga clic sobre la imagen para ver más información: | Haga clic sobre la imagen para ver más información: | Haga clic sobre la imagen para ver más información: | Haga clic sobre la imagen para ver más información:

En esta sección

- Mostrar Par final con Compensación PrT: Activado / Mostrar Valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real: ON
- Mostrar Par final con Compensación PrT: Desactivado / Mostrar Valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real: ON
- Mostrar Par final con Compensación PrT: Desactivado / Mostrar Valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real: OFF
- Mostrar Par final con Compensación PrT: Activado / Mostrar Valor de compensación PrT en Resultado en tiempo real: OFF