# Resultado externo

El resultado externo es una estrategia que se emplea cuando se indica un apriete correcto (OK) con una señal digital externa (y no con valores de par o ángulo medidos durante el apriete).

Cuando se envía la señal, la vista de resultados mostrará el valor del parámetro objetivo que figura en el programa de apriete (valor de par especificado, valor de ángulo o cadena de texto). Estos valores (par y ángulo) no representan los valores medidos reales, sino solo el texto introducido.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Par <Par objetivo> | Valor numérico del valor del par objetivo mostrado deseado | 0,00
Ángulo <Ángulo objetivo> | Valor numérico del valor del ángulo objetivo mostrado deseado | 360°
Texto | Una cadena alfanumérica del texto mostrado deseado. |

En esta sección

- Ejecución de la estrategia de apriete del resultado externo con una herramienta conectada