# Guide de démarrage rapide

Pour fournir une meilleure vue d'ensemble du système, les instructions suivantes abordent les étapes nécessaires pour commencer à utiliser le système.

Les instructions ne couvrent pas toutes les fonctionnalités du système, mais se concentrent sur les fonctions les plus élémentaires.

## Interface graphique Web

1. Sélectionner le type d'outil à utiliser. Les stratégies de serrage disponibles dépendent du type d'outil que vous sélectionnez.

2. Définir un Programme de serrage contenant tous les paramètres pertinents, par exemple l'angle cible et le couple cible. L'outil a pour objet principal d'effectuer un serrage.

3. Créer un Poste de travail virtuel et lui affecter un outil. Le poste de travail virtuel agit comme une interface entre le coffret et l'outil, de sorte que plusieurs outils puissent être connectés à un seul et même coffret physique. Un poste de travail virtuel est toujours nécessaire, même si un seul outil est connecté au coffret.

4. Affecter une tâche au Poste de travail virtuel. La tâche pourra être soit un programme de serrage, soit une entrée numérique spécifiée (provenant par exemple d'un lecteur de codes-barres). L'outil affecté au poste de travail va maintenant pouvoir effectuer la tâche.

## Interface graphique mobile

1. Sélectionner le type d'outil à utiliser.

2. Créer une Tâche de serrage et définir les paramètres pertinents, par exemple le couple cible et l'angle cible. L'outil a pour objet principal d'effectuer un serrage.

3. La tâche créée sera affectée à un poste de travail virtuel. L'outil affecté au poste de travail va maintenant pouvoir effectuer la tâche.