# Zdravie nástroja

Zobrazenie zdravia zahŕňa informácie o teplote nástroja.

## Teplota nástroja

Teploty nástroja (pre obe, káblové a batériové nástroje) sú neprestajne monitorované zariadením Power Focus XCPower Focus XC. Podporované jednotky teploty sú stupne Celzia (°C) a stupne Fahrenheit (°F), pričom Celzius je predvolená jednotka. Medzi týmito dvoma jednotkami môžete prepínať bez nutnosti reštartovať ovládač. Keď teplota motora nástroja alebo teplota elektroniky nástroja prevyšuje max teplotu, nástroj je uzamknutý a zobrazená je výstraha (2014). Nástroj je opäť uzamknutý, keď teplota nástroja klesne pod limit teploty.

Teplota nástroja nie je dostupná pre STwrench.

## Monitorovanie teploty nástroja

Z displeja alebo cez internetové rozhranie GUI, majú užívatelia prístup k najnovším elektronickým nástrojom a k nástroju teploty motora, ktoré sú namerané spolu s časovým označením počas samotného merania.

1. V zobrazení Domov kliknite na kartu Nástroj.

2. Teplota elektroniky nástroja a teplota motora nástroja sú uvedené v časti Stav.
   Pre impulzné nástroje je uvedená aj teplota jednotky impulzov nástroja.

3. Kliknutím na ktorýkoľvek záznam získate prístup do zoznamu maximálnych teplôt a ich časových značiek.