# Allmän säkerhet vid användning

Läs dessa säkerhetsanvisningar före användning.

## Användning

- Kontrollera batteriet avseende skador före varje användning. Använd inte skadad utrustning.

- Batterispänningen måste stämma överens med den spänning som anges på laddarens och verktygets typskyltar.

- Använd endast elverktyg med de batterier som är avsedda för ändamålet. Om andra batterier används kan det medföra risk för personskador och brand.

- Batteriet får aldrig förbrännas, tas isär eller krossas.

- Undvik kontakt med vätskor som läcker ut skadade batterier. Skölj med vatten om du av misstag kommer i kontakt med vätskan. Kontakta en läkare om vätska kommer i kontakt med ögon.

## Laddar

- Andra laddare än de som anges under Data för batteriladdare får inte användas. Att ladda batteriet med en icke godkänd laddare betraktas som en ändring av systemet vilket innebär att verktygets certifiering blir ogiltig.

- Sätt endast i endast rena och torra batterier i laddarens batterihållare.

- Om batteriet har ett skyddshölje ska du ta av det och kontrollera att det inte finns några skador innan du laddar.

- Kontrollera om det finns skador på batteriet före laddning. Ladda inte något batteri som har skadats vid användning eller genom ett missöde (t.ex. bucklor på batterihöljet eller andra skador). Byt ut skadade batterier.

- Du bör ta ut batteriet ur laddaren när det är fulladdat.

- Använd inte laddaren nära en explosiv miljö, t.ex. nära en bensinstation.

- Vi rekommenderar att laddaren används inom ett område som är skyddat och säkert (t.ex. i ett ventilerat laddningsskåp eller under övervakning).

- Se till att laddaren står stadigt vid laddning, så att batterierna inte faller i golvet.

Om du lägger märke till oljud eller stark värme från ett batteri:

1. Dra ut laddaren om batteriet håller på att laddas. Avlägsna inte batteriet.

2. Gå bort från batteriet.

3. Låt batteriet vila i 12 timmar.

4. Kontakta din Atlas Copco-representant.

## Förvaring

- Förvara inte batterierna tillsammans med metallföremål. Inga metalldelar får komma i kontakt med batteripolerna – risk för kortslutning.

- Förvara batterier och laddare på en torr plats och håll den alltid torr.

- Undvik att förvara batterierna fulladdade.

- Förvara inte batteriet anslutet till verktyget under längre perioder

- Underhållsladda batterierna i förvaring, företrädesvis var 12:e månad.

## Bortskaffande

- Kasta aldrig batterier på eld eller i hushållssoporna.

## Gäller för: