# 一般操作安全

使用前请阅读这些安全说明。

## 操作

- 每次使用前检查蓄电池组是否损坏。不得使用损坏的设备。

- 蓄电池电压必须与充电器和工具型号牌上标明的电压匹配。

- 必须将电动工具与专门指定的电池组配套使用。使用任何其他电池组都有造成受伤和火灾的风险。

- 不得焚烧、拆解或压碎电池组。

- 不要接触故障电池组渗出的液体。意外接触这类液体后，用水冲洗。如果这类液体接触到眼睛，及时就医。

## 充电

- 不允许使用电池充电器数据所规定充电器以外的其他充电器。使用未经批准的充电器为电池充电被视为改变系统，这将使工具认证失效。

- 只有干净且干燥的电池组才能插入充电器的电池座中。

- 如果电池上使用了护盖，请确保在充电之前取下护盖，目检是否有潜在损坏。

- 充电之前检查电池上是否存在损坏。请勿给使用中或意外损坏的任何电池组充电（例如，外壳上有凹痕或任何其他损坏）。更换损坏的电池组。

- 我们建议用户在电池充满电后将其从充电器上取下。

- 切勿在易爆环境附近（例如，加油站附近）使用充电器。

- 建议用户在规定的有保护安全区域使用充电器（例如，在通风的充电柜中或有人监视）。

- 确保在充电期间充电器放置平稳，以免电池掉落到地面上。

如果发现电池发出异响或大量放热：

1. 如果正在充电，请断开充电器的电源。请勿移除电池。

2. 远离电池。

3. 将电池在原处放置 12 小时。

4. 请联系您的 Atlas Copco 代表。

## 储存

- 请勿将电池组与金属物品一起存放。金属零件不应接触电池连接器；否则会有短路风险。

- 将电池和充电器存放在干燥的地方，并始终保持干燥。

- 避免存放充满电的电池。

- 请勿长时间将电池与电动工具相连

- 最好每 12 个月对存放的电池进行充电维护一次。

## 处置

- 处置电池组时，请勿将其扔入火中，也不要作为家庭垃圾处理。

## 适用于：