# 일반 작동 안전

사용전 이 안전 지침을 읽어주세요.

## 작동

- 사용하기 전 배터리 팩이 손상되었는지 확인해 주세요. 손상된 장치는 사용하지 마세요.

- 배터리 전압은 충전기 및 공구의 명판에 명시된 전압과 일치해야 합니다.

- 전동 공구에는 전동 공구 전용으로 설계된 배터리 팩만 사용해 주세요. 다른 배터리 팩을 사용할 경우 부상을 입거나 화재가 발생할 위험이 있습니다.

- 배터리 팩을 소각하거나, 분해하거나 파손하지 마세요.

- 결함이 있는 배터리 팩에서 흘러 나오는 액체에 접촉하지 마세요. 예상치 못하게 액체와 접촉했을 경우에 물로 헹궈주세요. 액체가 눈에 들어갔을 경우에 의사와 상담해 주세요.

## 충전

- 배터리 충전기 데이터에 명시된 충전기 이외의 다른 충전기는 사용할 수 없습니다. 승인되지 않은 충전기로 배터리를 충전하면 시스템을 변경하는 것으로 간주되어 공구 인증이 무효화됩니다.

- 깨끗하고 건조한 배터리 팩을 충전기 배터리 홀더에 장착하십시오.

- 배터리에 보호 커버를 씌웠을 경우, 충전하기 전 커버를 제거하고 배터리가 손상되지 않았는지 확인해 주세요.

- 충전하기전 배터리의 손상 여부를 점검해 주세요. 사용 중 또는 실수로 손상된 배터리 팩을 충전하지 마세요. (예: 하우징의 움푹 들어간 곳 또는 기타 손상) 손상된 배터리 팩을 교체해 주세요.

- 배터리가 완전히 충전되면 충전기에서 배터리를 분리하시는 것을 권장합니다.

- 가스 주유소처럼 폭발성 환경 가까이에서 충전기를 작동하지 마세요.

- 사용자가 지정된 보호 안전 영역에서 충전기를 작동할 것을 권장합니다. (예: 충적 캐비닛에서 또는 감독하에)

- 충전 중일 때 충전기가 안정적으로 있는지 확인하여 배터리가 바닥에 떨어지지 않게 해야 합니다.

배터리에서 소음 또는 폭넓은 열기를 식별했을 경우 다음과 같이 대응해 주세요.

1. 충전 중이라면 충전기를 분리하십시오. 배터리를 분리하지 마십시오.

2. 배터리에서 거리를 두고 물러서야 합니다.

3. 배터리를 12시간 동안 놓아두십시오.

4. Atlas Copco 담당자에게 문의해 주세요.

## 보관

- 배터리팩을 금속 물체와 함께 보관하지 마세요. 단락의 위험이 있으므로 배터리 커넥터에 금속 부분이 닿지 않아야 합니다.

- 배터리와 충전기를 건조한 장소에 보관하시고, 항상 습기가 없는 상태로 유지해 주세요.

- 완전히 충전된 배터리를 보관하지 않도록 해 주세요.

- 장기간 배터리를 전동 공구에 연결된 상태로 보관하지 마세요.

- 가급적 매 12개월마다 보관한 배터리를 충전 유지해 주세요.

## 폐기

- 배터리 팩을 소각하거나 가정용 쓰레기로 버리지 마세요.

## 적용 대상: